Pentru mostre si alte informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati. Vom fi bucurosi sa va raspundem in cel mai scurt timp cu o oferta personalizata, in functie de nevoile si bugetul dvs.

**Mentenanta**

Suntem pregatiti sa acordam asistenta tehnica necesara functionarii in conditii optime, prin interventii service si prin revizii periodice, a suprafetei de gazon artificial, montata pe terenul de sport.

Revizia periodica a suprafetei de gazon artificial va cuprinde in principal urmatoarele lucrari:

- verificrea lipiturilor de imbinare a suprafetei de gazon artificial si a liniilor de marcaj;

- periajul suprafetei de gazon artificial pentru inlaturarea deseurilor, a firelor rupte din gazon si renivelarea nisipului si/sau a granulelor de gauciuc;

- verificarea stratului de nisip si granule de cauciuc.

La finalul interventiilor sau reviziilor, se va proba in prezenta beneficiarului sau a reprezentantilor acestuia suprafata de gazon artificial asupra careia s-a intervenit pentru a se constata functionalitatea in conditii optime a terenului de sport.

**Print pe gazon**

Printr-o tehnologie inovatoare acum se poate creea propriul tau logo, desen sau text direct in structura suprafetei de gazon artificial. Fara lipituri sau alte imbinari, se realizeaza dintr-o singura bucata pastrand cele mai mici detalii pana la o dimensiune de 9 x 4 metri.

Unde se pot folosi ?!?!.... atat in interior cat si in exterior, si pot fi aplicate pe terenurile de sport, integrate direct in terenl de gazon artificial, locuri de joaca, garduri si pereti despartitori, pardoseli, incinte comerciale si chiar la intrarea ta in casa.

**Granule FIFA - cauciuc TPE culoare verde**

Granulele sunt obtinute dintr-un material elastomer termoplastic TPE, similar cauciucului elastic. Acesta ste complet netoxic, respecta normele de protecție a mediului, are o stabilitate bună, textură moale, aspect frumos, placut la atingere.

Principalele caracteristici ale produsului:

- buna elasticitate și rezistență la deformare prin comprimare.

- rezistenta excelentă la vânt și intemperii.

- rezistența la acid și alcaline.

- rezistență la ulei și solvenți.

- rezistență la uzură.

- rezistență excelentă la rupere.

- aspect omogen, calitate superioară a suprafeței, netedă și moale la atingere, non-lipicioasă.

**Granule de cauciuc tip EPDM sau SBR**

Aceste tipuri de granule sunt obtinute prin reciclarea anumitor materiale derivate in general din industria auto si din resturi ale cauciucului de anvelope auto.

Reciclabil 100%, nu potueaza, nu este toxic, nu afecteaza mediul incojurator.

- utilzare in orice conditii de temperatura;

- rezistenta si durabilitate;

- rezistenta UV;

- elsticitate buna;

- absorbtie buna a socurilor pe terenul de sport.